**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Iepirkumu priekšmets ir mežaudžu stādījumu iežogošana 1,77 km apjomā un iežogojuma atjaunošana 2,12 km apjomā valsts zinātniskās izpētes mežos Auces, Šķēdes un Kalsnavas mežu novados (turpmāk – Pakalpojums).
2. Pakalpojumsietver šādu 5 (piecu) mežaudžu stādījumu iežogošanu un iežogojuma atjaunošanu:
	1. iežogošana Auces mežu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums
	46940030094, 108. kvartāls 13. nogabals, platība 0,80 ha, žoga kopgarums: 0,37 km;
	2. iežogojuma atjaunošana Šķēdes mežu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 88700030013, 24. kvartāls 10.,11.,13. nogabali, platība 0,96 ha, žoga kopgarums: 0,40 km;
	3. iežogojuma atjaunošana Šķēdes mežu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums
	88720090016, 46. kvartāls 22. nogabals, platība 2,28 ha, žoga kopgarums: 0,70 km;
	4. iežogošana Kalsnavas mežu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 70620110478, 64. kvartāls 1.,3. nogabali, platība 10,07 ha, žoga kopgarums: 1,40 km;
	5. iežogojuma atjaunošana Kalsnavas mežu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 32420030011, 203. kvartāls 7. nogabals, platība 5,20 ha, žoga kopgarums: 1,02 km.
3. Pakalpojuma (līguma saistību) izpildes termiņš ir **2025. gada 1. novembris**.
4. Pakalpojums ietver mežaudžu stādījumu iežogošanu, ievērojot šādas prasības un nosacījumus:
	1. Izpildītājs veic platību iežogošanu Pasūtītāja norādītajā vietā un konfigurācijā;
	2. prasības žoga pinumam:
		1. tips: lauksaimniecības siets;
		2. augstums 200 cm;
		3. stieples krusteniski satītas kopā;
		4. horizontālo stiepļu skaits ne mazāks kā 17 gab.;
		5. attālums starp pinuma horizontālajām stieplēm (pinuma acs augstums):

4.2.5.1. ne lielāks kā 10 cm - pinuma daļai no 0 līdz 110 cm augstumā;

4.2.5.2. ne lielāks kā 15 cm – pinuma daļai no 110 cm līdz 140 cm augstumā;

4.2.5.3. ne lielāks kā 20 cm – pinuma daļai no 140 cm līdz 200 cm augstumā;

* + 1. attālums starp pinuma vertikālajām stieplēm (pinuma acs platums) ne lielāks kā 15 cm;
		2. stieples diametrs ne mazāks kā 2 mm.
	1. žoga pinums pie stabiem stiprināms ar cemmēm, kuru tehniskās prasības ir šādas:
		1. cemmes garums ne īsāks par 35 mm;
		2. cemmes minimālais diametrs 3 mm;
		3. cemmēm jābūt cinkotām.
	2. prasības stabiem:
		1. stabu garums 3 metri;
		2. stabu minimālais diametrs 120 mm;
		3. koku suga: priede;
		4. virpoti vai mizoti stabi;
		5. stabu impregnēšanas klase: trešā;
	3. Izpildītājs pirms žoga uzstādīšanas veic vietas sagatavošanu, lai žogu būtu iespējams uzstādīt kvalitatīvi, ievērojot tehniskās specifikācijas 4.6. punkta prasības, tajā skaitā:
		1. novācot apaugumu (koku atvases un krūmus) vismaz 1m platā joslā;
		2. novācot kritalas (gāzto koku daļas), ja tās traucē kvalitatīvai žoga uzstādīšanai;
		3. nozāģējot vecos celmus, ja tie traucē kvalitatīvai žoga uzstādīšanai.
	4. Izpildītājs, ierīkojot žogu, ievēro šādas prasības:
		1. žoga stabus izvieto ik pēc 4 (četriem) metriem nostiprinot 1 (viena) metra dziļās bedrēs;
		2. žoga stūros, lauzumos un ik pēc 50 m ievieto slīpās stabu stutes;
		3. žoga mietus vertikāli stingri nostiprina bedrēs tā, lai neveidotos žoga izgāzumi;
		4. žoga pinumu nostiepj vertikāli un žoga virzienā, neatstājot spraugas starp žogu un zemi;
		5. žoga pinumu stingri piestiprina pie žoga stabiem, tajā skaitā cemmju skaits uz vienu stabu nemazāks, kā deviņas;
		6. Šķēdes mežu novada 24. kvartāla 10., 11., 13. nogabalā Izpildītājs Pasūtītāja norādītā vietā izbūvē vienus veramus 1,0 m platus vārtus;
		7. Izpildītājs Pasūtītāja norādītā vietā katrā objektā izbūvē vienas trepes A veida, žoga pārkāpšanai. Attālums starp pakāpieniem ne lielāks par 35 cm.
1. Pakalpojums ietver iežogojuma atjaunošanu, ievērojot šādas prasības un nosacījumus:
	1. Izpildītājs veic platību iežogojuma atjaunošanu Pasūtītāja norādītajā vietā un konfigurācijā;
	2. Izpildītājs bojātā iežogojuma posmu atjaunošanu veic, ievērojot tādas pašas prasības, kādas noteiktas iežogošanai šīs tehniskās specifikācijas 4.2. – 4.6. punktos;
	3. Izpildītājs veic bojāto iežogojuma (pinums, stabi) posmu demontāžu un demontētā žoga pinuma, stabu un citu demontēto materiālu utilizāciju.
2. Tehniskā specifikācijas 4.2. punktā minēto žoga pinumu, 4.3. punktā minētās cemmes, kā arī citus materiālus un inventāru, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Pakalpojuma izpildi, Izpildītājs iegādājas par saviem līdzekļiem un nodrošina to piegādi Pakalpojuma sniegšanas vietās.
3. Ne vēlāk kā līdz stabu izmantošanas uzsākšanai mežaudžu platību iežogošanā un iežogojuma atjaunošanā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam dokumentu (stabu izgatavotāja (piegādātāja) izsniegtu materiāla atbilstības deklarāciju), kas apliecina platību iežogošanai un iežogojuma atjaunošanai paredzēto stabu atbilstību tehniskās specifikācijas 4.4. punktā noteiktajām prasībām.
4. Pakalpojumu veic un nodod Pasūtītājam, ievērojot iepirkuma līguma projekta prasības.

1. tabula

Mežaudžu stādījumu iežogojamo un atjaunojamo platību (objektu) saraksts

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Mežu novads | Kvartāla Nr. | Nogabala Nr. | Iežogo-jamā platība, ha | Žoga garums, m | Trepju skaits, gab. | Darba veids |
| 1. | Auces | 108 | 13. | 0,80 | 370 | 1 | Iežogošana |
| 2. | Šķēdes | 24 | 10.,11.,13. | 0,96 | 400 | 0 | Iežogojuma atjaunošana |
| 3. | Šķēdes | 46 | 22. | 2,28 | 700 | 1 | Iežogojuma atjaunošana |
| 4. | Kalsnavas | 64 | 1.,3. | 10,07 | 1400 | 2 | Iežogošana |
| 5. | Kalsnavas | 203 | 7. | 5,20 | 1015 | 0 | Iežogojuma atjaunošana |